# KUNDEOPPLYSNINGER FOR FJERNVARME

# FRA UTBYGGER

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kundesentral | Adresse |  | |
| Gårdsnr./bruksnr |  | |
| Utbygger | Navn |  | |
| Adresse |  | |
| Telefon |  | |
| VVS-konsulent | Navn |  | |
| Adresse |  | |
| Telefon |  | |
| **Effektbehov** | |  | |
| Radiator (Antall m² som oppvarmes) | |  | |
| Gulvvarme (Antall m² som skal oppvarmes) | |  | |
| Antall dusjer | |  | |
| Antall tappepunkter for varmvann | |  | |
| Annet oppvarming. | |  | |
| Tidspunkt for oppstart tomtearbeider | | Måned / år: | |
| Planlagt innflytting | | Måned / år: | |
| Istad Nett leverer følgende effekt:  Tappevann: 50 kW  Gulvarme: 6kW  Radiatorer + Gulvarme: 18kW | | | |
| **Dimensjoneringskrav**  Varmt tappevann: Tappevann fra kundesentraler holder 60˚C.  Romoppvarming: Nybygg dimensjoneres med maks 60/40˚C som tur/retur på radiatorkurs og 35/30 ˚C for gulvvarme (veiledende). Se forøvrig punkt 4.2 i tekniske regningslinjer. | | | |
|  | **Vennligst returner:** | |  |
|  | Tegning som viser kundesentralens plassering i bygning | |  |
|  | Tegning som viser grøft for vann, avløp, el-kabler o.l | |  |
|  | Tegning som viser situasjonsplan over tomten | |  |
|  | DATO SIGN. UTBYGGER/KUNDE | | |
|  |  | | |

**Skjemaet oversendes Istad Nett AS så raskt som mulig eller senest samtidig med byggemelding.**

Istad Nett AS

v/Ingrid Vestavik

Plutoveien 5

6405 Molde